**Налаштування деяких режимів в бездротовому Image 2D**

**сканері штрих-кодів MINDEO CS2290**

**АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»**

Для запуску режиму «Інвентаризація» оператору достатньо відскакувати розміщений нижче управляючий ШК. Ніяких додаткових налаштувань не потребується.



Для передачі даних необхідно відскакувати розміщений нижче управляючий ШК.

**АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ «ЗБОРУ ДАНИХ OFF-LINE»**

В режимі «Збору даних off-line», при втраті зв'язку з базою, сканер буде зберігати відскановані ШК в пам'яті пристрою і, після відновлення зв'язку, автоматично завантажує ШК до приймаючого пристрою. Для запуску режиму оператору достатньо відскакувати розміщений нижче управляючий ШК.



**АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ «СТАНДАРТНИЙ»**

Для передачі даних в режимі реального часу «Стандартний» оператору достатньо відскакувати розміщений нижче управляючий ШК, який відключить раніше активовані.



**АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ «BLUETOOTH MODE»**

Для підключення сканеру через bluetooth до іншого пристрою, оператору достатньо відскакувати розміщений нижче управляючий ШК.

****

Для зменшення затримки передачі даних в режимі «bluetooth mode», оператору достатньо відскакувати розміщений нижче управляючий ШК



**СКИНУТИ ДО ЗАВОДСКИХ НАЛАШТУВАНЬ**

Для повернення налаштувань сканера до заводських налаштувань відскакувати розміщений нижче управляючий ШК.